{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,5],[8,0,8,1],[8,2,8,5]]}
["贵州锦兴轻合金装备制造有限公司人员需求表"]
["序号","岗  位","\n人数","学历要求","岗位要求","备注"]
[1,"包装工",4,"初中及以上","1.负责完成车间液压系统的维护保养，熟悉所属液压系统的技术性能，并能熟悉掌握操作方法，对液压系统进行定期检修保养，排除隐患，确保设备正常使用，保证生产计划任务的顺利完成；\n2.严格遵守公司的各项管理制度，执行本岗位的安全操作流程，对本岗位的安全生产负责；\n3.切实执行液压维修工岗位安全操作规程和各项规章制度，确保液压设备的安全经济运行，发现问题及时处理发现有异常现象危及安全时，有权采取紧急措施，并及时报告有关部门领导；\n4.做好液压设备的巡回检查，认真填写各项记录。"]
[2,"抬料工",4,"初中及以上","1.检查型材的表面情况、碰划伤、气泡、弯曲等，核对型材长度是否在允许的公差范围内；                                                    2.负责产品装框，装框前确保框底的垫条全垫，垫条保证不架空、每层垫条保持上下一致不超出框外，装框时不得有铝屑在产品表面，每排料之间徐留10mm空间，保证时效时的风循环。保证垫条清洁，垫条表面用手触摸不得有明显脏污。"]
[3,"副机手",6,"中专及以上","1.负责计划铝棒添加，下个班计划备模备棒工作；\n2.负责生产过程中计划铝棒支数控制工作；\n3.在生产异常情况下，及时向值班主管汇报；\n4.在执行计划指令遇到特殊情况时需及时反馈给值班主管；\n5.根据挤压不同的型材来适当调节最佳的挤压速度和挤压温度。6.保证型材质量因操作不当出现质量问题承担相应责任"]
[4,"线切割操作员",1,"高中及以上","1.线切割员会看机械图纸，会编程，熟练使用线切割设备，熟悉机床操作规程，熟悉基本加工工艺。"]
[5,"高压电工",1,"中专及以上","1.负责公司高低压线路、电机、电器设备的安装、修理；                                                     \n2.巡查所有电气的状况及其安全防护，检查线路有无老化、破损等。"]
[6,"维修",1,"中专及以上","1.负责车间完成生产设备的维护保养，对设备进行定期检修保养，排除隐患，确保设备正常使用，保证生产计划任务的顺利完成；\n2.严格遵守公司的各项管理制度，执行本岗位的安全操作流程，对本岗位的安全生产负责；\n3.熟悉设备的性能、技术规范和有关操作规程；                                                            \n4.持有特种作业证（焊切割）。"]
["合计：",null,{"$f":"SUM(C3:C8)","v":17}]